Технические характеристики касс — ЭВОТОР

| **#** | **Технические характеристики** | **ЭВОТОР 7.2** | **ЭВОТОР 10** | **ЭВОТОР 7.3** | **ЭВОТОР 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей | 7”, ёмкостный тип | 10,1”, ёмкостный тип | 7”, ёмкостный тип | 5,5”, ёмкостный тип |
| 2 | Разрешение экрана | 1024х600 | 1280х800 | 1024х600 | 1280х720 |
| 4 | Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| 5 | Операционная система | Evotor OS, версия 2 | Evotor OS, версия 3 | Evotor OS, версия 3 | Evotor OS, версия 3 |
| 6 | Объём оперативной памяти | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб |
| 7 | Объём физической памяти | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| 8 | Дополнительная память | microSD, до 32 Гб | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| 10 | Навигация | Нет | GPS | GPS | GPS |
| 11 | Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| 12 | Ethernet | Нет | Есть | Есть | Нет |
| 13 | Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) | 5 (в нижней части корпуса) | 5 (в нижней части корпуса) | 1 (с левой стороны корпуса) |
| 14 | Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик | Денежный ящик, 2 COM порта | Денежный ящик, 2 COM порта | Нет |
| 15 | Камера | Нет | 5 Мп | 5 Мп | Две камеры по 5 Мп |
| 16 | Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм YC215 | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| 17 | Скорость печати | До 70 мм/с | До 90 мм/с | До 90 мм/с | До 50 мм/с |
| 18 | Ширина печатной ленты | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм | 57 мм |
| 19 | Резак | 1 стальная гребенка | 2 стальные гребенки | 2 стальные гребенки | 2 пластиковые гребёнки |
| 20 | Основные характеристики фискальной памяти | Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24 | Нет | Нет | Нет |
| 21 | Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. | Не менее 1440 ч. | Не менее 1440 ч. | Не менее 1440 ч. |
| 22 | Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет |
| 23 | Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A |
| 24 | Аккумулятор | Нет (только для безопасного отключения) | 2600 мА·ч х 4 | 2600 мА·ч х 4 | 2600 мА·ч х 2 |
| 25 | Время автономной работы | Нет | 6-12 ч | 8-14 ч | 6-12 ч |
| 26 | Габаритные размеры, мм | 247 х 112 х 115 | 226 х 245 х 111 | 226 х 111 х 111 | 208,4 х 86 х 50 |
| 27 | Вес без сетевого адаптера | 1000 г | 1250 г | 860 г | 400 г |
| 28 | Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч | Не менее 16 ч | Не менее 16 ч | Не менее 16 ч |
| 29 | Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | Не менее 3000 часов | Не менее 3000 часов | Не менее 3000 часов |
| 30 | Срок службы | Не менее 10 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет | Не менее 5 лет |
| 31 | Ресурс печатающего устройства | 50 км | 100 км | 100 км | 100 км |
| 32 | Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
| 33 | Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С | Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |